Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 124503B w Dąbrowie Białostockiej.

Inwestycja planowana jest na działkach o nr ewid. 597/3 oraz części działki 597/5 obręb 0001 Dąbrowa Białostocka, oraz na działce o nr ewid. 339/2 i 339/4 obręb 0003 Dąbrowa Białostocka.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jednostka |  |  |  | Ilość |
| 1 | Roboty pomiarowe | km |  | 1,133 |  | 1,133 |
| 2 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 3 | Wycinka drzew i krzewów – jeśli dotyczy |  |  |  |  |  |
| 4 | Zdjęcie humusu gr. 15cm | M2 | 2 | 1133 | 1 | 2266 |
| 5 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 6 | Remont istniejącego przepustu pod koroną drogi fi 60cm | mb | 1 | 6 |  | 6 |
| 7 | Wykop rowy (odtworzenie) | mb | 2 | 1133 |  | 2266 |
| 8 | Nasyp z wykopu (uzupełnienie korpusu pod pobocza) | M3 | 0,1 | 1133 | 0,75 | 84,97 |
| 9 | Profilowanie istniejącej nawierzchni | M2 |  | 1133 | 5 | 5665 |
| 10 | Koryto gł. 30cm (poszerzenie istniejącej nawierzchni) | M2 |  | 1133 | 1 | 1133 |
| 11 | Wykonanie podbudowy gr. 30cm na poszerzeniach z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa łamanego | M2 |  | 1133 | 1 | 1133 |
| 12 | Wykonanie podbudowy na całej szerokości gr. 20cm kruszwo naturalne z dodatkiem 30% łamanego | M2 |  | 1133 | 5,4 | 6118,20 |
| 13 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 4cm | M2 |  | 1133 | 5,12 | 5800,96 |
| 14 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4cm | M2 |  | 1133 | 5 | 5665 |
| 15 | Przepusty pod zjazdami fi 40cm | Mb |  | 6 | 1 | 6 |
| 16 | Nawierzchnie zjazdów z pospółki gr 15cm | M2 | 12 | 5 | 1,0 | 60 |
| 17 | Obrukowanie przepustów | M2 |  |  |  | 8 |
| 18 | Pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem 30% kruszywa łamanego | M2 | 2 | 1133 | 0,50 | 1133 |
| 19 | Aktualizacja stałej organizacji ruchu | Kpl |  |  |  | 1 |